| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USB-Audio-Video Bridge mit Netzwerkinterface zur Anbindung an ein Q-LAN Layer 3 Netzwerk.Ausgabeeinheit zur treiberlosen Anbindung an PCs mit USB-Schnittstellen sowie Soft Codec Applikationen. Überträgt Audio-Video-Signale aus Q-SYS an PC-Systeme via USB 2.0. Kann als Soundkartensystem, Webcam-Video und echoreduziertes Mikrofonsystem (AEC) konfiguriert werden. Stromversorgung erfolgt über PoE+ oder alternativ +12 V DC Netzteil. Taste zur Erkennung im Netzwerk (ID), feste Montagewinkel sind seitlich angebracht.Unterstütze Auflösungen:Aspekt-Ration 16:9Bildwiederholrate 30fpsMJPEG: 1080p, 720p, 576p YUY2: 360p, 270p, 180pAnschlüsse: 1 x USB-B für Ausgabe3 x USB-A mit Ladefunktion1 x RS-232: 3-Pin Euro Block1 x Media Network LAN A/PoE+ Power In: RJ45 1000 Mbps1 x Media Network LAN B: RJ45 1000 Mbps1 x HDMI (nicht aktiv)Abmessung (B x H x T): 183 x 25 x 85 mmGewicht: 0,5 kgHersteller.: QSCTyp: I/O-USB Bridge |  |  |