| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-Kanal Line-Ausgangskarte, Ausgänge ausgeführt als steckbare Schraubklemmen (Euro-Style)  - Hochwertige 24-bit Delta Sigma DA-Wandler mit 48/96 kHz Abtastrate  Technische Daten:  Dynamikumfang: >112 dB >115 dB (A-bewertet)  Verzerrungen: <0,004% THD+N  (20Hz – 20 kHz, 2 dB unterhalb Clip)  Übersprechen (typisch): >110 dB  Frequenzgang (typisch): 20 Hz – 20 kHz +/-0,2 dB  Mute: -∞ dB  Gruppenlaufzeit (48kHz): 196 µs  Hersteller: QSC Typ: COL4 |  |  |