| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 Watt 4 Ohm Dual Subbasslautsprecher. Bestückt mit 2 x 12“ Polypropylen-Membrane-Tieftöner. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit Birkenmultiplexgehäuse, stapelbar, im Gehäuse integrierte Griffe, 2x M20 Stativaufnahme, vorbereite Aufnahmen für optionale Rollensatzmontage. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse.Technische Daten:Komponenten: 2 x 12“ TieftönerÜbertragungsbereich: 35 Hz – 250 Hz (-10 dB)Belastbarkeit: 600 W (4 Ohm)Empfindlichkeit: 93 dB SPL (1W/1m)Max. Dauerschallpegel: 121 dB SPLMax. Schallpegel: 127 dB SPLNominelle Impedanz: 4 OhmAnschluss: SchraubklemmeAbmessungen: 660 mm Höhe 610 mm Breite 381 mm TiefeGewicht: 30,4 kgFarbe: schwarz (RAL 9011)Hersteller: QSCTyp: AP-212sw |  |  |