| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 Watt 4 Ohm Dual Subbasslautsprecher. Bestückt mit 2 x 12“ Polypropylen-Membrane-Tieftöner. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit Birkenmultiplexgehäuse, stapelbar, im Gehäuse integrierte Griffe, 2x M20 Stativaufnahme, vorbereite Aufnahmen für optionale Rollensatzmontage. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse.  Technische Daten:  Komponenten: 2 x 12“ Tieftöner  Übertragungsbereich: 35 Hz – 250 Hz (-10 dB)  Belastbarkeit: 600 W (4 Ohm)  Empfindlichkeit: 93 dB SPL (1W/1m)  Max. Dauerschallpegel: 121 dB SPL  Max. Schallpegel: 127 dB SPL  Nominelle Impedanz: 4 Ohm  Anschluss: Schraubklemme  Abmessungen: 660 mm Höhe  610 mm Breite  381 mm Tiefe  Gewicht: 30,4 kg  Farbe: schwarz (RAL 9011)  Hersteller: QSC  Typ: AP-212sw |  |  |